# Windows (noch nicht begonnen)

Platzhalter. Windows bringt Miracast selbst mit („Auf drahtlose Anzeige
projizieren“, Windows-Taste + K) – ein eigener Sender lohnt sich nur, wenn das
bordeigene nicht funktioniert.

Falls doch etwas gebaut wird, kommen als Wege infrage:

* die WinRT-Schnittstelle `Windows.Media.Casting` bzw. `ProjectionManager`
* derselbe Weg wie unter Linux, dann aber über die WLAN-Direct-API
  (`Windows.Devices.WiFiDirect`) statt über wpa_supplicant

Der Protokollteil – Handshake M1–M7 und RTP-Versand – ließe sich aus
`../linux/wfd/` übernehmen; er hängt an keiner Linux-Eigenheit.
